|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технические данные** | **CITY 1.24-II FF** |  |
| Номинальная мощность (Рп) (в режиме отопление и ГВС) | 24 | кВт |
| КПД в % для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% и средней температуре котловой воды ...°С | 100% Pn при 70°С | 91,8 | % |
| 30% Pn при 40°С | 90,3 | % |
| Номинальный расход воды при Pn и Δ T=20 K | 1,034 | м³/ч |
| Потери при останове при Δ T=30 К | 103 | Вт |
| из них потери через стенки | 75 | % |
| Электрическая мощность при Pn (без циркуляционного насоса) | 20 | Вт |
| Электрическая мощность циркуляционного насоса | 80 | Вт |
| Минимальная полезная мощность (режим отопления) | 10 | кВт |
| Высота напора при Δ T=20 К | 0,1 | бар |
| Расход газа при Pn (1013 мбар - 15°С) | природный газ H/L | 2,79/2,97 | м³/ч |
| пропан/бутан | 2,08/2,05 | кг/ч |
| Массовый расход продуктов сгорания при Pn | 73 | кг/ч |
| Чистый вес | 51 | кг |
|  |
| Артикул | CITY 1.24-II FF (2) |  |
| со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø 60/100 длиной 800 мм (1) | 100000816 |  |
| с горизонтальным коаксиальным дымоходом Ø 60/100 длиной 1500 мм (1) | 100000818 |  |
| с вертикальным коаксиальным дымоходом Ø 80/125 высотой 1283 мм (1) (3) (4) | 100000820 |  |
| 1) При отсутствии уточнения котел будет поставлен со стандартным горизонтальным коаксиальным дымоходом длиной 800 мм. |
| 2) Уточнять исполнение: GN = Природный газ, BP = Пропан/ Бутан. При отсутствии уточнения котел будет поставлен в исполнении GN. |
| 3) Дымоход поставляется с окончанием черного цвета, по заказу - красного. |
| 4) Поставка включает в себя адаптер-сборник конденсата (HA 210) |