|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технические данные** | **WHE 2.24** |  |
| КПД при режиме 80/б0°С | 92,0 | % |
| Мин. полезная мощность | 8,4 | кВт |
| Макс. полезная мощность | 24 | кВт |
| Расход газа (15°C - 1013 мбар) | природный газ H/L при Р макс. | 2,77 | м³/ч |
| природный газ H/L при Р мин. | 0,97 | м³/ч |
| пропан / бутан | 2,08 | кг/ч |
| Мин. рабочее давление (отопление) | 0,8 | бар |
| Электрическое подключение | 230/50 | В/Гц |
| Потребляемая электрическая мощность | 150 | Вт |
| Расширительный бак | 8 | л |
| Удельная производительность при ДТ = 34 K | 10 | л/мин |
| Мин. рабочее давление (ГВС) | 0,3 | бар |
| Мин. производительность | 3 | л/мин |
| Чистый вес | 34,7 | кг |
|  |
| **Артикул** | **WHE 2.24 GN** | **WHE 2.24 LPG** |  |
| для подключения к дымовой трубе | 100010151 | 100010152 |  |
| WHE2.24 GN - для работы на природном газе |
| WHE2.24 LPG - для работы на пропане/бутане |