|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Технические данные** | **WHE 2.24 FF-3S** | **WHE 2.28 FF** |  |
| КПД при режиме 80/60°С | 92,9 | 91,5 | % |
| Мин. полезная мощность | 8,4 | 9,8 | кВт |
| Макс. полезная мощность | 23,6 | 28 | кВт |
| Расход газа (15°C - 1013 мбар) | природный газ H/L при Р макс. | 2,65 | 3,19 | м³/ч |
| природный газ H/L при Р мин. | 0,96 | 1,12 | м³/ч |
| пропан/бутан | 1,99 | 2,39 | кг/ч |
| Мин. рабочее давление | (отопление) | 0,8 | 0,8 | бар |
| Электрическое подключение | 230/50 | 230/50 | В/Гц |
| Потребляемая электрическая мощность | 150 | 150 | Вт |
| Расширительный бак | 8 | 8 | л |
| Удельная производительность при Δ T=34 K | 11,4 | 13,4 | л/мин |
| Мин. рабочее давление (ГВС) | 0,3 | 0,3 | бар |
| Мин. производительность | 3 | 3 | л/мин |
| Чистый вес | 40,8 | 41,3 | кг |
|  |
| Артикул |  | WHE 2.24 FF-3S | WHE 2.28 FF |  |
| для подключения к коаксиальному дымоходу | 100012382 | 100012380 |  |
| Коаксиальные дымоходы и дополнительное оборудование к ним аналогичны CITY |